Licence Sciences et Techniques, 2ième année – Module I3c : Traitement et Synthèse d'Images

Traitement d'images, TP n°3

Tous les traitements ci-dessous doivent être effectués sur des images en niveaux de gris. Lorsque vous chargez une image, assurez-vous qu'elle est en niveaux de gris. Si elle ne l'est pas, effectuez la transformation.

Filtrage

Dans une image, les basses fréquences correspondent à des variations lentes de l'intensité (zones uniformes), et les hautes fréquences à des variations rapides (contours, bruits). Le filtrage d'une image par un filtre passe-bas donne une image floue, c'est à dire une image possédant peu de hautes fréquences (les contours sont adoucis par le filtre). D'une manière générale, un passe-haut accentue les contours et le bruit, tandis qu'un passe-bas réduit le bruit et adoucit les contours.

1. Chargez l'image house.jpg et testez les filtres ci-dessous. Notez à chaque fois l'effet produit par le filtrage sur les zones uniformes et sur les zones non uniformes.

	1	1	1		-1	-1	-1		-1	-1	-1
f1 = 1/9*	1	1	1	f2 =	-1	8	-1	f3 =	-1	9	-1
	1	1	1		-1	-1	-1		-1	-1	-1

2. Comparez les résultats obtenus par le filtre f1 et les filtres f12, f13 et f14 ci-dessous :

	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
f12 = 1/49 *	1	1	1	1	1	1	1	f13 = 1/25 *	1	1	1	1	1	1	1	f14 = 1/65 *	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1

Atténuation du bruit par filtrage

L'image house_gaus.bmp est bruitée par un bruit dit gaussien. L'image house_sap.bmp a été bruitée par un filtre dit poivre et sel.

Appliquez sur les deux images un filtre passe-bas (f1) et un filtre médian. Sur quel type de bruit sont plus efficaces ces filtres ? Quels sont les inconvénients du filtrage sur le reste de l'image ?

Extraction de contours

1. Testez les filtres suivants et comparez les résultats obtenus.

	-1	0	1		0	1	0		1	1	1
Sobel	-2	0	2	Laplace	1	-4	1	Prewitt	0	0	0
	-1	0	1		0	1	0		-1	-1	-1

	-3	-3	5		-3	-3	-3
2. Soit le jeu de filtres de Kirsch : Kx =	-3	0	5	et Ky =	-3	0	-3
	-3	-3	5		5	5	5

Appliquez Kx à l'image frog.jpg et affichez l'image résultat I1.

Appliquez Ky à l'image frog.jpg et affichez l'image résultat I2.

Effectuez le calcul et affichez l'image résultat.

Essayez plusieurs seuils afin de déterminer le plus adapté à cette image.

Recommencez les opérations sur l'image house.jpg. Les seuils sont-ils les mêmes ?

Seuillage

Créez les fonctions de seuillages multiples de l'exercice 4 du TD3.

Qu'est-ce que Scilab

Irene

2004-10-21T12:54:00